Prova de Hidráulica II – Segunda parte da D1 – Turma D

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1aquestão:** Numa associação em série de bombas, para o ponto de trabalho obtido, temos as seguintes informações:

|  |  |
| --- | --- |
| Bomba A | Bomba B |
| QA = 250 m³/h | QB = 250 m³/h |
| HBA= 105 mca | HBB= 85 mca |
| BA = 79 % | BB =59 % |

**Dados:**  = 998,2 kg/m³ e g = 9,8 m/s².

Determinar a vazão, a carga manométrica, o rendimento e a potência mecânica resultante da associação em série das bombas A e B. **(valor 3,0)**

**2aquestão:** Uma certabomba hidráulica com 3500 rpm tem a sua carga manométrica em função da vazão especificado pela equação:



Especifique a equação de HB f(Q) da bomba para a mesma operar com uma rotação de 2700 rpm, a qual corresponde a uma frequência de 45 Hz. **(valor – 2,0)**

**3a Questão:** A instalação dada opera com as bombas idênticas associadas em série e ***cada uma delas*** tem a curva da carga manométrica da associação em função da vazão representada pela equação a seguir:



No funcionamento com as bombas associadas em série, tem-se que a Leq = 66,32 m; L = 71 m; Di = 52,5 mm; A = 21,7 cm² e o coeficiente de perda de carga distribuída médio igual a 0,032. Para essa situação calcule a vazão e a carga manométrica no ponto de trabalho. **(valor – 5,0)**

